******

**Pladsbesparende fortrådning op til 10 mm2**

Fortråd ledere op til 10 mm2 på trange steder med den nye 3-etages rækkeklemme UT 6-3L. Takket være funktionsskakten på hver etage kan op til tre potentialer distribueres i samme rækkeklemme.

Lederne tilsluttes med det vedligeholdelsesfri skruetilslutningsprincip fra Phoenix Contact. Alle klemmepunkter kan opmærkes individuelt, og dermed sikres et tydeligt overblik over den fortrådede klemrække. Mærkeeffekt på op til 1.000 V og 50 A kan fortrådes med den nye 3-etages rækkeklemme. Da denne rækkeklemme også har alle egenskaber fra rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete, kan standard tilbehør anvendes. Det reducerer logistikomkostninger for brugeren.

For yderligere information kontakt Product Manager Henning O. Lippert, [hlippert@phoenixcontact.dk](mailto:hlippert@phoenixcontact.dk) eller vores kundeservice på telefon 36 77 44 11.