Weber lanserar dammreducerat finspackel med längre öppentid

**Nu kompletterar Weber handspackelsortimentet med weber.floor 4042 paste fine DR, ett nytt finspackel med pastakonstistens.**

weber.floor 4042 paste fine DR är lättarbetat finspackel med låg materialförbrukning. Produkten läggs i tunna skikt och kan användas utan primer på normala betongunderlag. weber.floor 4042 paste fine DR kan tidigt beläggas med ytskikt, t.ex. parkett, vilket kortar ställtider under arbetet.

weber.floor 4042 paste fine DR är i första hand framtagen för golv- och mattläggare då den har en längre öppettid än Webers andra finspackel som gör att större ytor kan spacklas utan att spacklet brinner i blandningshinken.

weber.floor 4042 paste fine DR kommer i en 13 kg säck med praktiskt bärhandtag.

**Dammreducerade produkter**Webers handspackelsortiment består nu av 5 produkter som alla är dammreducerade. Det innebär att du hanterar och blandar produkterna i stort sett utan att utsättas för damm.