# Nya Yale Doorman L3 är här

Sveriges mest sålda digitala lås har blivit säkrare än någonsin och enklare på alla vis. Ny kompakt design, smartphone-app och högre säkerhetsklassning är några nyheter. Nya ytbehandlingar ger hållbarhet och elegans för att passa Skandinaviskt klimat och formspråk. Lås upp med mobilen, kod eller använd bricka.

**Nytt ekosystem skapar bekvämlighet**

Yale Doorman L3 kommunicerar via Bluetooth direkt till din mobiltelefon när du är nära dörren. Det fungerar så att en Yale Connect-modul ansluts i ett eluttag nära låset som kommunicerar via hemmets WiFi-nätverk, Yale Access moln och Yale Access app i din telefon. Det innebär att låsets styrning, programmering och inställningar görs direkt i appen Yale Access. Via appen aktiveras autolåsning, du delar ut tillfälliga koder och kan enkelt släppa in besökare när du inte är hemma.

- Yale Doorman L3 har blivit både bättre och smartare. Uppkopplingen via BLE möjliggör bekväm funktionalitet som exempelvis att dörren kan låsas upp när man närmar sig låset med väskor i båda händerna, säger Niklas Ekborg, Business Manager, ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden.

**Släpp in budet på håll**

Yale Doorman L3 har en inbyggd ringklocka som ger notiser direkt i mobilen. Släpp in budet på håll och lås igen när paketet är lämnat.

**Följ låsens status var än du är**

I Yale Access-appen ser du vem som låser och låser upp med personliga koder. Har du ett Yale Doorman-lås på villan och ett lås på sommarstugan följer du dessa lås i Yale Access-appen. Du kan även följa status på Yale Linus digitala lägenhetslås i Yale Access. Full koll med andra ord.

**Mindre och tydligare**

Yale Doorman 3 är kompaktare än sina föregångare. Insidan är smalare vilket gör att den även passar kraftigare klimatdörrar. Den har nya knappar och symboler. Stjärna och fyrkant är utbytt mot låssymbol. Yale Doorman 3 är kompaktare än sina föregångare.

**Säkrare än någonsin**

Kombinationen av digital kryptering och robust mekanik gör låset till det säkraste Yale Doorman-låset någonsin. Yale Doorman L3 är godkänt i nya låsklass 3 (SS3522). Inloggning till Yale Access-appen sker genom tvåstegsautentisering via SMS i användarens smartphones.

**Smidigare installation**  
Handtagen har en snap-in-funktion, vilket innebär att handtagen trycks fast vid montage och anpassas enkelt för höger- respektive vänstermontage.

Yale Doorman L3 stöder Google Home, Amazon Alexa, Phillips Hue, IFTTT och Airbnb.