**Fleksible stik op til 1500 V**

Phoenix Contact har et nyt stik til montage i PV systemer op til 1500 V. Brugerne samler de enkelte dele og integrerer dem i deres enheder. Dette gør det muligt at montere stik individuelt i produktionen eller on site. Valgfri crimpning af kablerne forbedrer produktionen på en fleksibel måde. Muligheden for at klikke stikkene på enhedens hus på et senere tidspunkt giver brugerne fleksibilitet under produktionen.

Stikkomponenter op til 1500 V DC afrunder Phoenix Contacts program af SUNCLIX stik til PV installationer. Der findes egnede stikkomponenter til ethvert applikationsområde fra moduler med overvågningselektronik til invertere til solceller. Valget af stik afhænger af applikationen og niveauet af brugervenlighed, fra montage under produktion over kabling og installation af brugeren under montagen i marken. Det er vigtigt for en producent at minimere potentielle kilder til fejl under montage uden at gå på kompromis med hastigheden, hvilket er muligt med SUNCLIX serien.

For yderligere information kontakt Product Manager Jan Sachmann, jasachmann@phoenixcontact.dk.