**Pressmeddelande BLÜCHER – VA-mässan 2016**

**Markrännor BLÜCHER Mearin**

 **- ett hållbart och kostnadseffektivt system**

Vårt helt nya sortiment av markrännor heter BLÜCHER Mearin och tillverkas av glasfiberförstärkt plast, ett material som är otroligt hållbart och slitstarkt, men ändå väger fascinerande lite, vilket håller nere både installations- och transportkostnader.

Markrännorna täcker in ett flertal avvattningsfall och finns i olika bredder och längder, anpassade till olika belastnings-klasser som tung och lätt trafik. Rännorna lämpar sig för perronger för spårbunden trafik, gågator, parker, poolområden utomhus, torg, parkeringar och industri.

**Enkla och säkra montage för terrasser och innergårdar...**

BLÜCHERs terrassbrunn är avsedd för avvattning av terrasser och innergårdar, samt för bruk ovanför underjordsgarage och liknande installationer. Terrassbrunnen är lätt och säker att använda, och har ett enkelt urtagbart sandfång. Anslutning för stuprör ovan tätskikt finns bland tillbehören. Terrassbrunnen monteras på takets eller innergårdens bjälklag, som vanligen kan bestå av betongplatta, tätskikt, isolering, dränerande grus, sättsand och stenplatta.

**...och för garage och parkeringsytor**

BLÜCHERs slitstarka industribrunnar lämpar sig extra bra för parkeringsytor med gjutasfalt. De är tillverkade av extra tjockt, stabilt rostfritt stål, och ger en utmärkt anslutning till tätskiktet och finns för alla typer av körytor. Produkterna finns även i vandalsäkert utförande med dolda låsningar.

**BLÜCHER EuroPipe – rostfria avloppsrör för installation ovan och under mark**

BLÜCHER EuroPipe är ett brett produktprogram med tysta, brandklassade och korrosionsbeständiga avloppsrör och –delar av rosfritt stål i dimensionerna 40-315 mm. Med sin låga vikt och långa livslängd är BLÜCHER EuroPipe ett lätt val för stambyten i bostäder såväl som inom industri.

Rörsystemet kan läggas både ovan och under mark, och lämpar sig också till avvattning av parkeringshus och broar. Vi kommer att visa upp BLÜCHER EuroPipe rör och rördelar i vår monter, och även vårt effektiva **råttstopp**, som hindrar råttornas framkomst i rören.