******

**Frontadaptere til signal- og effektfortrådning**

De nye universelle frontadaptere gør det muligt for dig hurtigt at fortråde moduler til Simatic S7-300 controlleren.

Adapterversionerne til signal- og effektfortrådning er ikke kun egnet til applikationer med høje spændinger og strømme; de egner sig også til små og analoge koblingssignaler. De anvendes til en koblingskapacitet på op til 250 V AC/DC and 6 A.

Adapteren kan tilsluttes til rækkeklemmen hurtigt og fejlfrit, takket være anvendelsen af stikbare komponenter. For at anvende det fulde udbud af funktioner i en modulær rækkeklemme er tilslutningen til den modulære CLIPLINE complete rækkeklemme placeret på field-siden. Samtidig muliggør det lukkede og berøringsbeskyttede husdesign sikker håndtering.

Frontadapteren fås i fire tilslutningsversioner i henhold til applikationens krav. 20- og 40 positionsmoduler kan enten tilsluttes via stik eller via åbne kabelender. En version med en reduceret overordnet stikbredde fås til applikationer med begrænset plads.

For yderligere information kontakt Product Manager Brian Lumby, blumby@phoenixcontact.dk eller vores kundeservice på 36 44 77 11.