****

**Opsamling, overvågning og kontrol af signaler med procesdisplays**

Med det nye, multifunktionelle FA MCR procesdisplay kan temperatur- og analoge signaler vises og overvåges. Det er ideelt til anvendelse i applikationer, hvor disse måleværdier skal opsamles og behandles yderligere. Det er dermed en fordel, at den kan forbindes til mange forskellige typer sensorer, muligvis også en sensorforsyning.

Displayet har to relæskiftekontaktudgange og en analog udgang. Enhederne er nemme at installere takket være standard husdimensioner og stikbare tilslutningsklemmer. Konfiguration udføres enten via frontpanelet eller med FDT/DTM software. Procesværdier og stregkoder med koblingsgrænseflader kan vises og markeres på displayet. En farveændring i hele displayet indikerer potentielle fejltilstande.

Displays fås til field- og styretavler inklusiv monteringsmateriale. Takket være UL og CSA godkendelser kan de anvendes internationalt. Ex versionerne er også ideelle til egensikre applikationer i potentielt eksplosive områder.

For yderligere information kontakt Field Sales Application Engineer Bjarne Mølbæk, pandersen@phoenixcontact.dk. eller vores kundeservice på telefon 36 77 44 11.