******

**Nya I/O för extrema installationer**

Axioline F I/O systemet från Phoenix Contact för montage I kopplingsskåp finns nu även för leverans för omgivningstemperaturer på -40°C till 70°C.

XC versionerna (extreme conditions) är baserade på standard versionerna. Förutom busskopplare finns digitala och analoga in/utgångsmoduler/kort samt olika funktionsmoduler.

I XC-versionerna är kretskorten dopp-lackade med en speciell färg som ökar motståndskraften mot fukt och snabba temperaturförändringar, för att produkterna skall kunna installeras i de mest extrema miljöerna.

Phoenix Contact AB
Linvägen 2
141 44- Huddinge
Tel: 08 – 608 64 00

Hemsida: [www.phoenixcontact.se](http://www.phoenixcontact.se)
Mail: info@phoenixcontact.se

**Bild: 4699.jpg**