PRESSEMEDDELSE

August 2018

|  |  |
| --- | --- |
| **Norton lancerer en ny lamelrondel med extra lange lameller som giver længere levetid** |  |
|

|  |
| --- |
| Nortons nye lamelrondel, som har betegnelsen Norton X-Treme Heavy Duty, er opbygget afen meget kraftig nyudviklet polyesterlærred, som er belagt med den seneste generation afNorzon slibemiddel. Den nye lamelrondel indeholder ekstra lange slibelameller, hvilket giver væsentlig længere levetid. Lamelrondellen er specielt god til kantbrydning og afrunding.Lamelrondellen Norton X-Treme HD er meget modstandsdygtig mod nedslidning og flænsning, hvilket også bidrager til den længere levetid. Slibemidlet som anvendes er velegnet til bearbejdningaf jern, stål og rustfrit stål og giver ekstra høj afvirkning på kort tid.Norton X-Treme Heavy Duty, som er velegnet til anvendelse på vinkelsliber, findes med konveks bagplade i glasfiber i diameter 125mm og kornstørrelser 40 & 60. ”Med den nye lamelrondel X-Treme Heavy Duty til vinkelsliber, bliver slibningen mere effektiv, hvilket gør den ideel til afrunding af skarpe kanter og hjørner. Derudover får man en lamelrondel med usædvanlig lang levetid, hvilket sænker den totale slibeomkostning” fortæller Ulrik Rudolfsen,Key Account Distribution hos Saint-Gobain Abrasives A/S. Se også www.s-g-a.dk  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |