# Fog med bredd

weber.color rapid 2-20 – för 2-20 mm breda fogar

Weber lanserar nu weber.color rapid 2-20, en ny fogmassa till kakel och klinker. Produkten är ett flexibelt cementbaserat fogbruk som genom sin sammansättning ger slitstarka, välfyllda och smutsavvisande fogar.

Det är en flexibel fogmassa som kan användas både till kakelplattor på väggen och till klinkerplattor på golvet. Plattorna kan sättas med fogbredd mellan 2 och 20 mm.

**Användningsområde**

weber.color rapid 2-20 kan användas till de flesta typer av kakel- och klinkerplattor samt mosaik, natursten och konstgjorda plattor t.ex. Terazzo. Produkten är speciellt lämplig för användning i krävande miljöer som våtrum, värmegolv, träbjälklag inom- och utomhus och i offentliga lokaler. Till weber.color rapid 2-20 finns även färgmatchad mjukfog, weber.color silikon våtrum.

**Fakta:**

Kulörer: Light Grey, Medium Grey, Antracit och Black

Fogbredd: 2-20 mm

Gångbar: efter ca 4 timmar

weber.color rapid 2-20 ersätter weber.color flexfog 815 under sommaren 2015.

**För mer information, kontakta:**Lena Eliasson, Concept Manager Tiling, Weber
Telefon: 08-625 60 95
E-post: lena.eliasson@weber.se